## 文档审查

### 文档审查

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 测试用例名称 | | 文档审查 | | | 标 识 | | YL\_DC\_WDSC\_001 | | |
| 追踪关系 | | 软件测试依据：测评大纲  测试需求分析：（6.2.1.1）文档审查  测试需求标识：XQ\_DC\_WDSC | | | | | | | |
| 测试用例综述 | | 测试人员阅读文档，依据文档检查单对软件文档进行审查，审查文档内容是否完整、文档描述是否准确、文档格式是否规范、文档是否文文一致 | | | | | | | |
| 用例初始化 | | 开发方已提交被测文档 | | | | | | | |
| 前提和约束 | | 提交的文档出自委托方受控库，是委托方正式签署外发的 | | | | | | | |
| 测试步骤 | | | | | | | | | |
| 序号 | 输入及操作 | | 期望结果与评估标准 | | | 实测结果 | | | 通过  与否 |
| 1 | 按照测试需求中文档齐套性检查单检查需求类、设计类、用户类、测试类文档是否齐套 | | 文档齐套性检查单全部通过，软件文档齐套 | | | 文档齐套性检查单全部通过，软件文档齐套 | | | 未通过 |
| 2 | 按照测试需求中文档需求规格说明、设计文档等审查单，对相关文档进行审查 | | 文档满足完整性、准确性、规范性和一致性的要求 | | | 文档检查单全部审查通过，文档内容完整、文档描述准确、文档格式规范、文档文文一致 | | | 通过 |
| 执行状态 | | 已执行 | | 测试时间 | | | | 2025-04-27 | |
| 测试人员 | | 陈俊亦 | | 监测人员 | | | | 陈俊亦 | |
| 问题单标识 | | PT\_R2237\_3 | | | | | | | |
| 备注 | | / | | | | | | | |

## 静态分析

### 静态分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 测试用例名称 | | 静态分析 | | | 标 识 | | YL\_SA\_JTFX\_001 | | |
| 追踪关系 | | 软件测试依据：测评大纲  测试需求分析：（6.2.2.1）静态分析  测试需求标识：XQ\_SA\_JTFX | | | | | | | |
| 测试用例综述 | | 依据委托方的要求进行静态分析，验证软件质量度量和编码规则是否满足军标要求 | | | | | | | |
| 用例初始化 | | 已获取全部被测件源代码程序，静态分析工具准备齐备 | | | | | | | |
| 前提和约束 | | 提交的代码出自委托方受控库，是委托方正式签署外发的 | | | | | | | |
| 测试步骤 | | | | | | | | | |
| 序号 | 输入及操作 | | 期望结果与评估标准 | | | 实测结果 | | | 通过  与否 |
| 1 | 使用LDRA TestBed软件和Klocwork软件工具对被测软件全部源程序进行静态分析，并配合人工以及检查单进行分析 | | 静态审查单全部通过，且源代码满足编码规则和质量度量要求 | | | 静态度量结果符合国军标要求，静态分析审查单全部通过 | | | 通过 |
| 执行状态 | | 已执行 | | 测试时间 | | | | 2025-04-27 | |
| 测试人员 | | 陈俊亦 | | 监测人员 | | | | 陈俊亦 | |
| 问题单标识 | |  | | | | | | | |
| 备注 | | / | | | | | | | |

## 代码审查

### 代码审查

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 测试用例名称 | | 代码审查 | | | 标 识 | | YL\_CR\_DMSC\_001 | | |
| 追踪关系 | | 软件测试依据：测评大纲  测试需求分析：（6.2.3.1）代码审查  测试需求标识：XQ\_CR\_DMSC | | | | | | | |
| 测试用例综述 | | 通过人工审查及借助工具辅助分析的方式开展代码审查，审查代码编程准则的符合性、代码流程实现的正确性、代码结构的合理性以及代码实现需求的正确性；人工审查中发现的问题，审查人员应及时记录 | | | | | | | |
| 用例初始化 | | 代码已提交 | | | | | | | |
| 前提和约束 | | 提交的代码出自委托方受控库，是委托方正式签署外发的 | | | | | | | |
| 测试步骤 | | | | | | | | | |
| 序号 | 输入及操作 | | 期望结果与评估标准 | | | 实测结果 | | | 通过  与否 |
| 1 | 通过人工审查及借助工具辅助分析的方式开展代码审查，审查代码编程准则的符合性、代码流程实现的正确性、代码结构的合理性以及代码实现需求的正确性；人工审查中发现的问题，审查人员应及时记录 | | 代码设计正确，满足审查单要求，无不符合项 | | | 有错误！！！！！ | | | 未通过 |
| 执行状态 | | 已执行 | | 测试时间 | | | | 2025-04-27 | |
| 测试人员 | | 陈俊亦 | | 监测人员 | | | | 陈俊亦 | |
| 问题单标识 | | PT\_R2237\_2 | | | | | | | |
| 备注 | | / | | | | | | | |

## 功能测试

### 探测显示功能测试

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 测试用例名称 | | 开机显示 | | | 标 识 | | YL\_SU\_TCXS\_001 | | |
| 追踪关系 | | 软件测试依据：测评大纲  测试需求分析：（6.2.4.1）探测显示功能测试  测试需求标识：XQ\_SU\_TCXS | | | | | | | |
| 测试用例综述 | | 动态测试环境下，设备上电启动，观察开机显示界面是否正确；通过信号处理软件发送正常或者异常探测结果、环境噪声等级、验证是否能够正确显示；验证是否能够正确显示系统时间 | | | | | | | |
| 用例初始化 | | 软件正常启动，正常运行 | | | | | | | |
| 前提和约束 | | 软件正常启动，外部接口运行正常 | | | | | | | |
| 测试步骤 | | | | | | | | | |
| 序号 | 输入及操作 | | 期望结果与评估标准 | | | 实测结果 | | | 通过  与否 |
| 1 | 设备上电开机后，检查设备界面是否显示设备名称以及生产厂家 | | 设备界面显示设备名称、生产厂家，清晰可读 | | | 经过测试显示设备名称和生产厂家正确 | | | 通过 |
| 2 | 确认显示的生产厂家是否为声探测单元设备的厂家 | | 显示的生产厂家为“中国电子科技集团公司第三研究所” | | | 无法显示 | | | 未通过 |
| 3 | 确认显示的设备名称是否正确 | | 显示的设备名称是“声探测单元主机” | | | 设备名称确定为“声探测单元主机” | | | 通过 |
| 时序记录 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 执行状态 | | 已执行 | | 测试时间 | | | | 2025-05-09 | |
| 测试人员 | | 陈俊亦 | | 监测人员 | | | | 陈俊亦 | |
| 问题单标识 | | PT\_R2237\_1 | | | | | | | |
| 备注 | | / | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 测试用例名称 | | 探测结果显示 | | | 标 识 | | YL\_SU\_TCXS\_002 | | |
| 追踪关系 | | 软件测试依据：测评大纲  测试需求分析：（6.2.4.1）探测显示功能测试  测试需求标识：XQ\_SU\_TCXS | | | | | | | |
| 测试用例综述 | | 动态测试环境下，设备上电启动，观察开机显示界面是否正确；通过信号处理软件发送正常或者异常探测结果、环境噪声等级、验证是否能够正确显示；验证是否能够正确显示系统时间 | | | | | | | |
| 用例初始化 | | 软件正常启动，正常运行 | | | | | | | |
| 前提和约束 | | 软件正常启动，外部接口运行正常 | | | | | | | |
| 测试步骤 | | | | | | | | | |
| 序号 | 输入及操作 | | 期望结果与评估标准 | | | 实测结果 | | | 通过  与否 |
| 1 | 通过信号处理软件仿真器调整输出给主机控制模块异常的批次信息（6个、7个），检查显示屏显示内容是否正确 | | 显示屏不显示异常的批次，显示数量最多到5个 | | | 已经通过！！！ | | | 通过 |
| 2 | 在动态测试环境下，通过目标定向识别测试系统给声探测单元发送测试数据，分别发送目标类型为：0（未识别）、02（固定翼）、03（四旋翼和六旋翼），查看显示屏是否正确显示0（未识别）、02（固定翼）、03（四旋翼和六旋翼）的目标类型，所属类型均和输入对应 | | 查看显示屏正确显示0、150、151、152的目标类型 | | | 已经通过！！！ | | | 通过 |
| 3 | 在非探测页面的其他页面下，按下“探测”按钮，查看显示屏是否跳转到探测结果显示界面 | | 按下“探测”按钮，查看显示屏会立即跳转探测结果显示界面 | | | 已经通过！！！ | | | 通过 |
| 4 | 通过信号处理软件仿真器修改输出给主机控制模块异常的方向信息（0xFFFFFFFFFF），查看显示屏内容是否正确 | | 显示屏不显示异常的方位信息 | | | 已经通过！！！ | | | 通过 |
| 5 | 设备正常启动后，查看设备在显示完设备名称和生产厂家后是否自动跳转到探测结果显示页面 | | 显示完设备名称和生产厂家后自动跳转到探测结果显示页面 | | | 已经通过！！！ | | | 通过 |
| 6 | 在动态测试环境下，通过16通道声探测仪输入数据，通过模拟方位30°、60°、90°、120°、150°、180°、210°、240°、270°、300°、330°，查看显示屏显示的方位是否和模拟的方位误差不超过4% | | 典型数据输入情况下，方位数据显示正确和实际一致 | | | 已经通过！！！ | | | 通过 |
| 7 | 在动态测试环境下，通过目标定向识别测试系统不断更换声音数据，查看显示屏显示的批号、方向、类型等信息是否会更新，并且更新时间为立即 | | 显示屏显示的批号、方向、类型等信息会立即更新 | | | 已经通过！！！ | | | 通过 |
| 8 | 通过信号处理软件仿真器修改输出给主机控制模块异常的目标类型（不包含0、150、151、152的其他数值），查看显示屏内容是否显示正确 | | 显示屏可显示在数值范围内（10Bytes）的数量也可以显示错误信息 | | | 已经通过！！！ | | | 通过 |
| 9 | 在动态测试环境下，通过目标定向识别测试系统给声探测单元发送测试数据，分别发送1~5批次可正常识别的目标，查看显示界面显示的批次1~5是否排列正确 | | 显示屏可显示1、2、3、4、5批次数量 | | | 已经通过！！！ | | | 通过 |
| 执行状态 | | 已执行 | | 测试时间 | | | | 2025-04-22 | |
| 测试人员 | | 陈俊亦 | | 监测人员 | | | | 陈俊亦 | |
| 问题单标识 | |  | | | | | | | |
| 备注 | | / | | | | | | | |

### 数据储存时间性能

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 测试用例名称 | | 数据存储时间性能测试 | | | 标 识 | | YL\_SU\_CCSJ\_001 | | |
| 追踪关系 | | 软件测试依据：测评大纲  测试需求分析：（6.2.4.2）数据储存时间性能  测试需求标识：XQ\_SU\_CCSJ | | | | | | | |
| 测试用例综述 | | 通过检查存储的数据记录时间验证该性能指标的符合性，如果无法检查储存数据时间，采用预估测试方法，计算最大每日数据记录数据，并考察储存策略，判断是否在31日内数据能否达到数据储存上限或删除阈值 | | | | | | | |
| 用例初始化 | | 软件正常启动，正常运行 | | | | | | | |
| 前提和约束 | | 软件正常启动，外部接口运行正常 | | | | | | | |
| 测试步骤 | | | | | | | | | |
| 序号 | 输入及操作 | | 期望结果与评估标准 | | | 实测结果 | | | 通过  与否 |
| 1 | 如果无法检查储存数据时间，采用等效性评估方法，计算最大每日数据记录数据，并考察储存策略，判断是否在31日内数据能否达到数据储存上限或删除阈值 | | 决策信息、控制信息、状态信息等本地存储能够达到1个月时间 | | | 测试通过！！！ | | | 通过 |
| 2 | 如果为文件形式，查看历史记录数据是否达到储存一个月时间 | | 文件记录时间相差1个月 | | | 测试通过！！！ | | | 通过 |
| 3 | 测试决策信息、控制信息、状态信息等本地存储的采用储存形式 | | 决策信息、控制信息、状态信息等本地存储能够达到1个月时间 | | | 测试通过！！！ | | | 通过 |
| 执行状态 | | 已执行 | | 测试时间 | | | | 2025-04-08 | |
| 测试人员 | | 陈俊亦 | | 监测人员 | | | | 陈俊亦 | |
| 问题单标识 | |  | | | | | | | |
| 备注 | | / | | | | | | | |

## 接口测试

### 与声探测信号处理软件接口

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 测试用例名称 | | 接收正常数据 | | | 标 识 | | YL\_IO\_INT1\_001 | | |
| 追踪关系 | | 软件测试依据：测评大纲  测试需求分析：（6.2.5.1）与声探测信号处理软件接口  测试需求标识：XQ\_IO\_INT1 | | | | | | | |
| 测试用例综述 | | 在实装测试环境下，使用仿真器查看是否能够接收到探测结果，环境噪声分级以及通道的自检结果，且正常发送的环境温度和自检指令，验证与声探测信号处理软件的串口通信是否正常 | | | | | | | |
| 用例初始化 | | 软件正常启动，正常运行 | | | | | | | |
| 前提和约束 | | 软件正常启动，外部接口运行正常 | | | | | | | |
| 测试步骤 | | | | | | | | | |
| 序号 | 输入及操作 | | 期望结果与评估标准 | | | 实测结果 | | | 通过  与否 |
| 1 | 使用信息处理软件向信息交互软件发送探测结果报文，通过仿真器查看是否收到正确的探测结果报文；或者通过OLED显示屏的探测界面中，检查显示界面是否显示目标批号、方向、类型等探测结果信息 | | 收到正确的探测结果报文；通过OLED显示屏的探测界面中，显示界面显示目标批号、方向、类型等探测结果信息 | | | 测试通过！！！ | | | 通过 |
| 2 | 使用信息处理软件向信息交互软件发送环境噪声分级（优、良、差）报文，通过仿真器查看是否收到正确的环境噪声分级报文；或者通过OLED显示屏的探测界面中，检查显示的环境噪声分级是否与发送的一致 | | 收到正确的自检结果报文；通过OLED显示屏的自检界面中，显示的自检结果是发送信息一致，收到正确报文；通过OLED显示屏的探测界面中，显示的环境噪声分级与发送的一致 | | | 测试通过！！！ | | | 通过 |
| 3 | 检查接收到的探测结果报文格式是否与协议一致 | | 接收到的探测结果报文格式与协议一致 | | | 测试通过！！！ | | | 通过 |
| 4 | 检查接收到的环境噪声分级报文格式是否与协议一致 | | 接收到的环境噪声分级报文格式与协议一致 | | | 测试通过！！！ | | | 通过 |
| 执行状态 | | 已执行 | | 测试时间 | | | | 2025-04-09 | |
| 测试人员 | | 陈俊亦 | | 监测人员 | | | | 陈俊亦 | |
| 问题单标识 | |  | | | | | | | |
| 备注 | | / | | | | | | | |

## 摸底测试

### 切换相对时统误差摸底测试

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 测试用例名称 | | 切换绝对时统最大时差 | | | 标 识 | | YL\_MD\_XDST\_001 | | |
| 追踪关系 | | 软件测试依据：测评大纲  测试需求分析：（6.2.6.1）切换相对时统误差摸底测试  测试需求标识：XQ\_MD\_XDST | | | | | | | |
| 测试用例综述 | | 当声探测单元主机连接声探测信息交互软件的通信管理模块，声探测单元主机默认使用绝对时统，手动设置通信模块相对时统（麒麟系统时间），不断设置系统时间和绝对时统相差逐步增大和缩小，测试绝对时统和相对时统差距最大到多大时、最小到多小相差时，记录下差值 | | | | | | | |
| 用例初始化 | | 软件正常启动，正常运行 | | | | | | | |
| 前提和约束 | | 软件正常启动，外部接口运行正常 | | | | | | | |
| 测试步骤 | | | | | | | | | |
| 序号 | 输入及操作 | | 期望结果与评估标准 | | | 实测结果 | | | 通过  与否 |
| 1 | 在动态测试环境下，声探测单元主机正确连接声探测信息交互软件通信模块，并和模拟的网络调试助手正确连接，通过发送绝对时统信息，检查显示屏是否显示为使用的绝对时统 | | 在动态测试环境下，声探测单元主机正确连接声探测信息交互软件通信模块，并和模拟的网络调试助手正确连接，通过发送绝对时统信息，检查显示屏是否显示为使用的绝对时统 | | | 测试通过！！！ | | | 通过 |
| 2 | 不断增大绝对时统和相对时统差值，检查在时间差值为多少时切换为相对时统，注意差值时等待5s以上确认当前时统状态 | | 不断增大绝对时统和相对时统差值，检查在时间差值为多少时切换为相对时统，注意差值时等待5s以上确认当前时统状态 | | | 测试通过！！！ | | | 通过 |
| 执行状态 | | 已执行 | | 测试时间 | | | | 2025-04-20 | |
| 测试人员 | | 陈俊亦 | | 监测人员 | | | | 陈俊亦 | |
| 问题单标识 | |  | | | | | | | |
| 备注 | | / | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 测试用例名称 | | 切换相对时统最小时差 | | | 标 识 | | YL\_MD\_XDST\_002 | | |
| 追踪关系 | | 软件测试依据：测评大纲  测试需求分析：（6.2.6.1）切换相对时统误差摸底测试  测试需求标识：XQ\_MD\_XDST | | | | | | | |
| 测试用例综述 | | 当声探测单元主机连接声探测信息交互软件的通信管理模块，声探测单元主机默认使用绝对时统，手动设置通信模块相对时统（麒麟系统时间），不断设置系统时间和绝对时统相差逐步增大和缩小，测试绝对时统和相对时统差距最大到多大时、最小到多小相差时，记录下差值 | | | | | | | |
| 用例初始化 | | 软件正常启动，正常运行 | | | | | | | |
| 前提和约束 | | 软件正常启动，外部接口运行正常 | | | | | | | |
| 测试步骤 | | | | | | | | | |
| 序号 | 输入及操作 | | 期望结果与评估标准 | | | 实测结果 | | | 通过  与否 |
| 1 | 不断减小绝对时统和相对时统差值，检查在时间差值为多少时切换为相对时统 | | 当绝对时统和相对时统时间差减小达到一定值后声探测单元切换为相对时统，已记录该时间差的值 | | | 测试通过！！！ | | | 通过 |
| 执行状态 | | 已执行 | | 测试时间 | | | | 2025-04-05 | |
| 测试人员 | | 陈俊亦 | | 监测人员 | | | | 陈俊亦 | |
| 问题单标识 | |  | | | | | | | |
| 备注 | | / | | | | | | | |