## 软件摸底清单

| 序号 | 摸底指标来源 | 摸底指标描述 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 隐含需求 | 声探测单元主机默认使用绝对时统，当绝对时统和相对时统（麒麟系统时间）差值大于2s或小于200ms时，主机会切换为相对时统 | 测试通过！！！  测试通过！！！  测试通过！！！ | / |